**工作週報**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | Bill | 記錄日期 | 2021年10月12日 |
| 上週工作項目進度 | | 執行進度內容摘要說明 | |
| 1. 管理部 | | 1. 盟立出貨。(完成) 2. QGW820外殼檢查。(剩餘3分之1) 3. 回收螢幕、PCBA、鋼板。(尋找回收廠商) 4. 清點料件庫存。 | |
| 本週預計工作項目 | | 執行進度內容摘要說明 | |
| 1. 管理部 | | 1. QGW820外殼檢查。(剩餘3分之1) 2. 回收螢幕、PCBA、鋼板。(尋找回收廠商) 3. 清點庫存的紙箱、紙盒。 4. 規劃爬山行程。 5. 清點料件庫存。 | |
| 其他補充事項 | | | | |
|  | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | Fred | | 記錄日期 | 2021年10月12日 |
| 上週工作項目 | | 執行進度內容摘要說明 | | |
| 1. QGW201 | | ．還須新增轉板燒錄接口、零件配置修改。 ．需解決GPIO選用問題。 | | |
| 1. 電子鎖 | | ．與Ray一同完成電子鎖使用手冊。 | | |
| 本週預計工作項目 | | 執行進度內容摘要說明 | | |
| 1. QGW201 | | ．layout完成&送洗 (預計這周三) | | |
| 其他補充事項 | | | | |
| ． QGW201，ESP32剩餘的GPIO不足，  需求：buzzer、3個LED、額外的兩個GPIO、轉版的LED。  可用I/O：33、12、15、4。  \*轉版的LED (轉板傳至ESP32訊號，ESP32確定收到再控LED) | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | Chris | | 記錄日期 | 2021年10月12日 |
| 上週工作項目 | | 執行進度內容摘要說明 | | |
| 1. 泉創 | | * 週二前檢測完剩餘的三箱(全檢完成)。 * 若PCB收到後,上件2片測試(剩一些電阻電容位上件,待料到貨)。 * 燒錄器線路確認。 | | |
| 1. 世界先進 | | * 做1公尺短線(2條)。 (已完成線材,時間未確認)。 | | |
| 1. 盟立 | | * 出貨6台QGW820,12台 V202。(已出貨) | | |
| 本週預計工作項目 | | 執行進度內容摘要說明 | | |
| 1. 泉創 | | * 補焊完成2片料未齊的零件(7吋控制板)。 * 不良品整理寄給聖伯維修。 | | |
| 其他補充事項 | | | | |
|  | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | Rex | | 記錄日期 | 2021年10月12日 |
| 上週工作項目 | | 執行進度內容摘要說明 | | |
| 1. 語音控制 | | * 調整中文的燈控 (完成)。 | | |
| 1. QGW820 | | Zigbee的Reset功能   * 修改dts，重build Linux kernel * 修改doSerial控制GPIO   新版SDK測試   * ip不是用interfaces設定，而是用systemd。 * doSerial可執行，但TCP socket連不上。 | | |
| 本週預計工作項目 | | 執行進度內容摘要說明 | | |
| 1. QGW820 | | * 把doSerial和QAS build進yocto image。 | | |
| 其他補充事項 | | | | |
|  | | | | |